## Elektrische Fensterheber #### Hauptschalter-Eingangstest | 22-36 |

Modell KY

ZUR BEACHTUNG: Das Steuergerät der elektrischen Fensterheber ist in den Hauptschalter der elektrischen Fensterheber integriert und es steuert nur die Fensterheberbewegung auf der Fahrerseite.

1. Den Hauptschalter (A) für elektrische Fensterheber ausbauen (siehe Seite 22-40).
2. Den 14P-Stecker (B) vom Hauptschalter abziehen.

3. Stecker- und Steckerbuchsenklemmen auf einwandfreien Kontakt prüfen.

- Verbogene, lockere oder korrodierte Klemmen gegebenenfalls reparieren und dann das System erneut prüfen.
- Wenn die Klemmen in Ordnung zu sein scheinen, die folgenden Engangstests am Stecker durchführen.

- Wenn ein Test auf eine Störung hinweist, die Ursache ausfindig machen und beheben, dann das System erneut prüfen.
- Wenn die Eingangstests keine Störungen vermuten lassen, mit Schritt 4 fortfahren.