## Sollwerte und Verschleißgrenzen #### Schaltgetriebe und Differential #### (Fortsetzung) | 2-8 |

Gegenstand | Messung | Bestimmung | Sollwert oder Neu | Verschleißgrenze
Abstandshülse 4. und 5. Gang der Hauptwelle | I.D. |  | 29,002-29,012 mm | 29,060 mm
O.D. |  | 34,989-35,000 mm | 34,930 mm
Länge | A | 51,97-52,03 mm | -
B | 24,03-24,06 mm | -
Rückwärtsgang- Zwischenrad | I.D. |  | 15,016-15,043 mm | 15,080 mm
Spiel Zahnrad - Rückwärtsgang - Zwischenradwelle |  | 0,032-0,077 mm | 0,140 mm
Synchronring | Spiel zwischen Ring und Zahnrad | Ring gegen Zahnrad gedrückt | 0,85-1,10 mm | 0,4 mm
Doppel- Synchronkegel | Spiel äußerer Synchronring - Synchronkegel | Ring gegen Zahnrad gedrückt | 0,5-1,0 mm | 0,3 mm
Spiel Synchronkegel - Zahnrad | Ring gegen Zahnrad gedrückt | 0,5-1,0 mm | 0,3 mm
Spiel äußerer Synchronring - Zahnradkegel | Ring gegen Zahnrad gedrückt | 0,95-1,68 mm | 0,6 mm
Schaltgabel | Fingerstärke | Gabeln 1.-2. und 3.-4. Gang | 7,4-7,6 mm | -
Gabel 5. Gang | 6,7-6,9 mm | -
Spiel Gabel - Schaltmuffe |  | 0,35-0,65 mm | 1,00 mm
Rückwärtsgang- Schaltgabel | Breite der Sperrklinkennut |  | 13,8-14,1 mm | 15,5 mm
Spiel Schaltgabel - Rückwärtsgang-Zwischenrad |  | 1,6-2,2 mm | 2,8 mm
Schaltarm | I.D. |  | 13,973-14,000 mm | -
Schaltgabeldurchmesser an der Kontaktfläche |  | 12,9-13,0 mm | -
Spiel Schaltarm - Schalthebel |  | 0,2-0,5 mm | 0,62 mm
Wählhebel | Fingerbreite |  | 14,75-14,95 mm | -
Schalthebel | Spiel Welle - Wählhebel |  | 0,05-0,40 mm | 0,6 mm
Nut (zum Wählhebel) |  | 15,00-15,15 mm | -
Spiel Welle - Schaltarm |  | 0,013-0,07 mm | 0,1 mm
Ausgleichsgehäuse M/T | ID der Ausgleichsradwellen-Kontaktfläche |  | 18,010-18,028 mm | -
Spiel Gehäuse - Ausgleichsradwelle |  | 0,027-0,057 mm | 0,100 mm
ID Kontaktfläche Antriebswelle |  | 26,025-26,045 mm | -
Ausgleichskegelrad M/T | Spiel |  | 0,05-0,15 mm | -
I.D. |  | 18,042-18,066 mm | -
Spiel Ausgleichsrad - Ausgleichsradwelle |  | 0,059-0,095 mm | 0,150 mm