## Hinteres Seitenaußenblech #### Einbau | 3-8 |

Die neue B-Säulenversteifung zuschneiden und in Position bringen und das Knotenblech des mittleren Bodenblechs montieren. KNOTENBLECH DES MITTLEREN BODENBLECHS NEUEN B-SÄULENVERSTEIFUNG Das neue Ersatzteil (Außenblech) und den hinteren Kombinations-Adapter in Position bringen und festklemmen. Die Karosserieabmessungen überprüfen (siehe Kapitel 4). Das Ersatzteil (Außenblech) ausbauen und die B-Säulenersteifung schweißen. Kehlnahtschweißen Überlappen 20 mm NEUE B-SÄULENVERSTEIFUNG Das Außenblech und den hinteren Kombinations-Adapter heftschweißen. |  | Die Tür, die Heckscheibe, den Kofferraumdeckel und den Heckstoßfänger provisorisch montieren und auf Niveau- und Spielunterschiede prüfen. Sicherstellen, daß die Karosserielinien fließend sind. Die Hauptschweißarbeit ausführen: Ein Reparaturblech am Schnittbereich der C-Säule befestigen und lochnahtschweißen. AUSSENBLECH GEPÄCKABLAGE C-SÄULENRINNE Stumpfschweißen REPARATURBLECH Stumpfschweißen NEUES AUSSENBLECH Kehlnahtschweißen Überlappen 30 mm REPARATURBLECH Hinteren Kombinations-Adapter und Heckabschlußblech schweißen. HINTERER KOMBINATIONS-ADAPTER