## Steuersystem der Einstiegsleuchten #### Steuergerät-Eingangstest (Fortsetzung) | 22-133 |

5. Diese Eingangstests bei noch abgezogenen Steckern durchführen.

- Wenn ein Test auf eine Störung hinweist, die Ursache ausfindig machen und beheben, dann das System erneut prüfen.
- Wenn die Eingangstests keine Störungen vermuten lassen, mit Schritt 5 fortfahren.

Buchse | Kabel | Testbedingungen | Test: Sollergebnis | Mögliche Ursache, wenn das Sollergebnis nicht erzielt wird
K2 | BLU/ORN | Unter allen Bedingungen | Auf Stromdurchgang zwischen Klemme K2 und der Klemme Nr. 2 des 5P-Steckers des Fernbedienungsempfängers prüfen. Stromdurchgang muß bestehen. | Offener Stromkreis im Kabel
O7 | GRN/RED | Deckenleuchtenschalter in Mittelposition | An Masse legen: Deckenleuchte(n) muß/müssen aufleuchten | Durchgebrannte Sicherung Nr. 3 (7,5 A) im Sicherungs- /Relaiskasten im Motorraum Durchgebrannte Glühlampe Deckenleuchte defekt Offener Stromkreis im Kabel
X8 | WHT/BLK | Unter allen Bedingungen | An Masse legen: Zündschloßleuchte muß aufleuchten | Durchgebrannte Sicherung Nr. 3 (7,5 A) im Sicherungs- /Relaiskasten im Motorraum Zündschloßleuchte defekt Offener Stromkreis im Kabel

6. Die Stecker wieder an den Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum anschließen und diese Eingangstests an den entsprechenden Steckern des Sicherungs-/Relaiskastens im Fußraum durchführen.

- Wenn ein Test auf eine Störung hinweist, die Ursache ausfindig machen und beheben, dann das System erneut prüfen.
- Wenn alle Eingangstests positiv ausfallen, muß das Multiplex-Steuergerät defekt sein; den Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum auswechseln.

Buchse | Kabel | Testbedingungen | Test: Sollergebnis | Mögliche Ursache, wenn das Sollergebnis nicht erzielt wird
P18 | RED | Kofferraumdeckel [Heckklappe] offen | Auf Spannung zur Masse überprüfen: max. 1 V dürfen anliegen | Schlechte Masse (G601,[G553]) Kofferraum- [Heckklappen-] Schloßfallenschalter defekt Offener Stromkreis im Kabel
Kofferraumdeckel [Heckklappe] geschlossen | Auf Spannung zur Masse überprüfen: min. 5 V müssen anliegen | Kofferraum-Schloßfallenschalter defekt Kurzschluß zur Masse
Q2 | GRN/WHT | Linke (rechte) Hintertür offen | Auf Spannung zur Masse überprüfen: max. 1 V dürfen anliegen | Linker (rechter) Hintertürschalter defekt Offener Stromkreis im Kabel
Linke (rechte) Hintertür geschlossen | Auf Spannung zur Masse überprüfen: min. 5 V müssen anliegen | Linker (rechter) Hintertürschalter defekt Kurzschluß zur Masse
Q3 | GRN | Fahrertür offen | Auf Spannung zur Masse überprüfen: max. 1 V dürfen anliegen | Fahrertürschalter defekt Offener Stromkreis im Kabel
Fahrertür geschlossen | Auf Spannung zur Masse überprüfen: min. 5 V müssen anliegen | Fahrertürschalter defekt Kurzschluß zur Masse
Q4 | LT GRN/ RED | Beifahrertür offen | Auf Spannung zur Masse überprüfen: max. 1 V dürfen anliegen | Beifahrertürschalter defekt Offener Stromkreis im Kabel
Beifahrertür geschlossen | Auf Spannung zur Masse überprüfen: min. 5 V müssen anliegen | Beifahrertürschalter defekt Kurzschluß zur Masse
X5 | RED/WHT | Zündschlüssel befindet sich im Zündschalter | Auf Spannung zur Masse überprüfen: max. 1 V dürfen anliegen | Schlechte Masse (G401) Zündschalter defekt Offener Stromkreis im Kabel
Zündschlüssel aus dem Zündschalter abgezogen | Auf Spannung zur Masse überprüfen: min. 5 V müssen anliegen | Zündschalter defekt Kurzschluß zur Masse
Y8 | YEL/RED | Fahrertürverriegelungsknopf verriegelt | Auf Spannung zur Masse überprüfen: max. 1 V dürfen anliegen. | Schlechte Masse (G501) Fahrertürverriegelungsknopfschalter defekt Offener Stromkreis im Kabel
Fahrertürverriegelungsknopf entriegelt | Auf Spannung zur Masse überprüfen: min. 5 V müssen anliegen | Fahrertürverriegelungsknopfschalter defekt Kurzschluß zur Masse