## M/T Differential #### Axialspiel des Differentials einstellen (Fortsetzung) | 13-65 |

Überschreitet das Spiel den Sollwert, eine neue Beilegscheibe aus der nachstehenden Tabelle auswählen. Liegt das in Schritt 5 gemessene Spiel innerhalb des Sollwerts, mit Schritt 9 fortfahren. 80 mm-Beilegscheibe
| Teile-Nr. | Dicke
A | 41441-PL3-B00 | 1,0 mm
B | 41442-PL3-B00 | 1,1 mm
C | 41443-PL3-B00 | 1,2 mm
D | 41444-PL3-B00 | 1,3 mm
E | 41445-PL3-B00 | 1,4 mm
F | 41446-PL3-B00 | 1,5 mm
G | 41447-PL3-B00 | 1,6 mm
H | 41448-PL3-B00 | 1,7 mm
J | 41449-PL3-B00 | 1,8 mm
K | 41450-PL3-B00 | 1,05 mm
L | 41451-PL3-B00 | 1,15 mm
M | 41452-PL3-B00 | 1,25 mm
N | 41453-PL3-B00 | 1,35 mm
P | 41454-PL3-B00 | 1,45 mm
Q | 41455-PL3-B00 | 1,55 mm
R | 41456-PL3-B00 | 1,65 mm
S | 41457-PL3-B00 | 1,75 mm
Die Schrauben herausschrauben und das Getriebegehäuse abbauen. Die in Schritt 6 ausgewählte Druckbeilegscheibe auswechseln, dann das Spiel erneut prüfen. Das Getriebe wieder montieren. |  | a a a