## Vorderer Seitenrahmen/Querträger #### Einbau | 3-46 |

Den neuen Seitenrahmen der hinteren Spritzwand an die Verbreiterung des hinteren Seitenrahmens heftschweißen. SEITENRAHMEN DER HINTEREN SPRITZWAND Den neuen vorderen Seitenrahmen, die Verbreiterung des hinteren Seitenrahmens, den Querträger und die vordere Spritzwand in Position setzen und den Gepäckraum diagonal ausmessen. Die Karosserieabmessungen überprüfen (siehe Kapitel 4). Das Blech am festgeklemmten Bereich heftschweißen. Den vorderen Hilfsrahmen provisorisch montieren und die Position des vorderen Seitenrahmens überprüfen. Die Motorhaube, den vorderen Kotflügel, die Scheinwerfer und den Frontstoßfänger provisorisch montieren und auf Niveau- und Spielunterschiede prüfen. Sicherstellen, daß die Karosserielinien fließend sind. Die Hauptschweißarbeit ausführen: Die Verbreiterung des hinteren Seitenrahmens, den Seitenrahmen der hinteren Spritzwand und den vorderen Seitenrahmen lochnahtschweißen. SEITENRAHMEN DER HINTEREN SPRITZWAND VORDERER SEITENRAHMEN HINTERE VERLÄNGERUNG DES SEITENRAHMENS |  | Die Innenschwellerblech-Verlängerung und den Bodenrahmen lochnahtschweißen. INNENSCHWELLERBLECH-VERLÄNGERUNG BODENRAHMEN Von der Fahrzeuginnenraumseite aus die untere Armaturentafel und das vordere Bodenblech lochnahtschweißen. QUERTRÄGER HINTERE HALTERUNG DES HILFSRAHMENS HINTERE VERLÄNGERUNG DES SEITENRAHMENS