## Zylinderkopf #### Ventilspiel einstellen | 6-10 |

HINWEIS: Die Ventile nur einstellen, wenn die Zylinderkopftemperatur unter 38 °C liegt. Die Zylinderkopfhaube abbauen (siehe Seite 6-24). Kolben des Zylinders Nr. 1 in den oberen Totpunkt stellen. Die Kerbmarkierung (A), die mit Pfeil am VTC-Stellantrieb gezeigt ist, und die Kerbmarkierung (B) auf dem Auslassnockenwellen-Kettenrad sollten beide nach oben weisen. TCD-Markierungen (C) auf dem VTC-Stellantrieb und dem Auslassnockenwellen-Kettenrad miteinander ausrichten. |  | Fühllehren der korrekten Stärke für die zu prüfenden Ventile auswählen. Einlass: 0,21 - 0,25 mm Auslass: 0,25 - 0,29 mm Lage der Einstellschrauben: AUSLASS EINLASS Fühllehre (A) zwischen Einstellschraube (B) und Ventilschaftende einschieben und vor- und zurückziehen; es sollte ein gewisses Maß an Widerstand verspürt werden. a a a