## Motor #### Motor ausbauen (Fortsetzung) | 5-6 |

Schaltzug (A) und Wählzug (B) abbauen. Bei Ausstattung mit Klimaanlagenkompressor den Antriebsriemen ausbauen (siehe Seite 4-25). Kühlerdeckel abnehmen. Die Hebevorrichtung ganz anheben. Die Vorderräder abbauen. Den Spritzschutz abnehmen. |  | Die Ablass-Schraube im Kühler lösen und das Kühlmittel ablassen (siehe Seite 10-6). Das Getriebeöl ablassen (siehe Seite 13-4). Das Motoröl ablassen (siehe Seite 8-5). Stecker (A) der primären beheizten Lambda-Sonde (Primär-HO2S) und Stecker (B) der sekundären beheizten Lambda-Sonde (Sekundär-HO2S) abziehen. Den Dreiwege-Katalysator (TWC) ausbauen. Stabilisatorhänger (siehe Schritt 9 auf Seite 18-5) und Kugelgelenke der unteren Querlenker (siehe Schritt 10 auf Seite 18-5) abbauen. Antriebswellen ausbauen (siehe Seite 16-3). Alle präzisionsbearbeiteten Oberflächen mit sauberem Motoröl bestreichen. Plastiktüten über den Antriebswellenenden festbinden. a a a