## Motor #### Motor ausbauen (Fortsetzung) | 5-4 |

Das Batteriekabel (A) vom Sicherungs-/Relaiskasten im Motorraum trennen, dann die Kabelbaumklemme entfernen und das Massekabel abklemmen. Die Drosselklappe von Hand vollständig öffnen, dann den Gaszug (A) vom Drosselklappengestänge nehmen. Die Sicherungsmutter (B) lösen und den Gaszug aus der Halterung nehmen. |  | Stecker (A) des Motorsteuergeräts (ECM) abziehen, ebenso wie den Hauptkabelbaumstecker (B). LHD: RHD: a a a