## Automatikgetriebe #### Auswechseln des Schaltzugs (Fortsetzung) | 14-148 |

5-Türer Das Fahrzeug anheben und sicherstellen, daß es sicher abgestützt ist (siehe Seite 1-15). Den Aschenbecher ausbauen, dann die untere Mittelsolenabdeckung abnehmen. Die Wählhebelkonsolenverkleidung entfernen. Den Wählhebel in Position schalten. Die Verriegelungslasche (A) nach unten biegen, dann an der Schaltzugarretierung (B) an der Verbindungsstelle von Schaltzugende und Schaltzugendenhalter ziehen. Den Wählhebel in Position schalten, dann das Schaltzugende (C) vom Schaltzugendenhalter (D) trennen. |  | Den Buchsenhalter (A) am Schaltzug (B) um eine Vierteldrehung in Gegenuhrzeigerrichtung drehen; die Auskragung (C) am Buchsenhalter zeigt in die Ausbaurichtung. Dann den Halter verschieben, um den Schaltzug aus dem Schaltzughalterungssockel (D) herauszunehmen. ZUR BEACHTUNG: Zum Ausbauen des Schaltzugs nicht die Schaltzugführung (E) verdrehen. Die Schaltzugführungshalterung (A) und die Gummitülle (B) entfernen, dann die Führungshalterung vom Schaltzug abnehmen.