## Sollwerte und Verschleißgrenzen #### Motorblock | 2-4 |

Gegenstand | Messung | Nähere Angaben | Sollwert oder Neuzustand | Verschleißgrenze
Block | Motor-Zylinderkopf-Paßflächenverzug |  | 0,07 mm max. | 0,10 mm
Bohrungsdurchmesser |  | 75,00 -75,02 mm | 75,07 mm
Konizität |  | - | 0,05 mm
Aufbohrgrenze |  | - | 0,5 mm
Kolben | Kolbenmantel, Außendurchmesser 13 mm von Unterkante des Kolbenmantels |  | 74,98 -74,99 mm | 74,97 mm
Einbauspiel |  | 0,010 -0,040 mm | 0,05 mm
Ringnutbreite | Erster Ring | 1,020 -1,030 mm | 1,05 mm
Zweiter Ring | 1,220 -1,230 mm | 1,25 mm
Ölabstreifring | 2,005 -2,020 mm | 2,05 mm
Kolbenringe | Spiel Kolbenring - Nut | Erster Ring | 0,035 -0,060 mm | 0,13 mm
Zweiter Ring | 0,030 -0,055 mm | 0,13 mm
Ringstoßspiel | Erster Ring | 0,15 -0,30 mm | 0,60 mm
Zweiter Ring | 0,30 -0,45 mm | 0,60 mm
Ölabstreifring | 0,20 -0,70 mm | 0,80 mm
Kolbenbolzen | O.D. |  | 18,996 -19,000 mm | -
Spiel Bolzen - Kolben |  | 0,010 -0,020 mm | -
Pleuelstange | Spiel Bolzen - Pleuelauge |  | 0,016 -0,036 mm | -
Pleuelkopf-Bohrungsdurchmesser |  | 18,96 -18,98 mm | -
Durchmesser Pleuelfußbohrung | Motor D14Z6 | 43,0 mm | -
Motor D16V1 | 48,0 mm | -
Axialspiel, an Kurbelwelle montiert |  | 0,15 -0,30 mm | 0,40 mm
Kurbelwelle | Durchmesser Hauptlagerzapfen | Motor D14Z6 | 44,976 -45,000 mm | -
Motor D16V1 | 54,976 -55,000 mm | -
Durchmesser Kurbelzapfen | Motor D14Z6 | 39,976 -40,000 mm | -
Motor D16V1 | 44,976 -45,000 mm | -
Pleuel-/Hauptzapfenkonizität |  | 0,0025 mm | 0,005 mm
Pleuel-/Hauptzapfenunrundheit |  | 0,0025 mm | 0,005 mm
Axialspiel |  | 0,10 -0,35 mm | 0,45 mm
Schlag |  | 0,03 mm max. | 0,04 mm
Kurbelwellen-lager | Hauptlagerspiel, Motor D14Z6 | Lager Nr. 1 Lager Nr. 5 | 0,018 -0,036 mm | 0,05 mm
Lager Nr. 2 Lager Nr. 3 Lager Nr. 4 | 0,020 -0,038 mm | 0,05 mm
Hauptlagerspiel, Motor D16V1 | Lager Nr. 1 Lager Nr. 5 | 0,018 -0,036 mm | 0,05 mm
Lager Nr. 2 Lager Nr. 3 Lager Nr. 4 | 0,024 -0,042 mm | 0,05 mm
Pleuellagerspiel |  | 0,024 -0,042 mm | 0,05 mm

a a a