## Öffner #### Auswechseln von Kofferraumdeckel- /Tankdeckel-Öffnerseilzug | 20-46 |

In diesem Bereich befinden sich SRS-Bauteile. Vor der Durchführung von Reparatur- oder Wartungsarbeiten muß die Lage der SRS-Bauteile bekannt sein, und die im SRS-Kapitel aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen und Vorgehensweisen müssen befolgt werden. Siehe das Werkstatthandbuch zu '01 CIVIC, Teile-Nr. 6GES5A00 auf dieser CD.

ZUR BEACHTUNG:

- Handschuhe zum Schutz der Hände tragen.
- Karosserie und umliegende Teile nicht zerkratzen.

1. Folgende Teile ausbauen:

- Vordertürschwellerverkleidung (siehe Seite 20-34)
- Seitenverkleidung, linke Seite (siehe Seite 20-35)
- RHD: Sitzseitenverkleidung, rechte Seite bei Bedarf (siehe Seite 20-35)
- Kofferraumseitenverkleidung, linke Seite (siehe Seite 20-36)

2. Den Teppich bei Bedarf zurückziehen, siehe das Werkstatthandbuch '01 Civic auf dieser CD (siehe Seite 20-70).
3. Den Kofferraumdeckel-/Tankdeckel-Öffnerseilzug (A) vom Öffner (B) abziehen, siehe dazu das Werkstatthandbuch zum '01 Civic, Teile-Nr. 62S5A00 auf dieser CD (siehe Schritt 3 auf Seite 20-129).

   Lage der Befestigungen

   C : Clip D : Dämpferband

   LHD, 1 LHD, 2

   RHD, 4

4. Den Öffnerseilzug vom Clip (LHD) (C) lösen. Das Dämpferband (D) entfernen.