## Schaltgetriebe #### Getriebe zusammenbauen (Fortsetzung) | 13-51 |

Die 14 x 20 mm-Pass-Stifte einsetzen. Getriebegehäuse auf das Kupplungsgehäuse aufsetzen und dabei die Wellen korrekt ausrichten. |  | Das Getriebe beim Aufweiten des 72 mm-Sicherungsringes (B) vollständig absenken. Den Sicherungsring loslassen, sodass er in die Nut des Vorgelegewellenlagers eingreift. Der 72 mm-Sicherungsring muss sicher in der Nut des Vorgelegewellenlagers sitzen. Abmessungen (1) beim Einbau: 3,3- 6,0 mm Flüssigdichtung (Teile-Nr. 08C70 - K0234M) auf das Gewinde der 32 mm-Dichtschraube (C) auftragen und diese in das Getriebegehäuse einschrauben. Kabelbaumhalterung (A), Getriebeaufhängung A (B) und Getriebeaufhängung B (C) anbauen und die 8 mm-Flanschschrauben von Hand anziehen. Die 8 mm-Flanschschrauben kreuzweise in mehreren Schritten festziehen. 8 x 1,25 mm 27 Nm a a a