## Kraftstoff- und Abgasanlage #### Fehlercode-Tabelle (DTC) (Fortsetzung) | 11-7 |

Lesegerät-DTC | Honda-DTC | Erfasster Gegenstand | Seite
DTC | Temporärer DTC | DTC (MIL-Anzeige*) | Temporärer DTC |  |
P0563 | - | 34-2 (34) | - | Stromversorgungskreis Motorsteuergerät (ECM)/Antriebsstrang-Steuermodul (PCM), unerwartete Spannungswerte | (siehe Seite 11-70)
P0600 | - | 39-1 (39) | - | Serielle Kommunikationsverbindung, Störung | Siehe Fehlersuche am Multiplex-Steuersystem, MJ 01 Civic Werkstatthandbuch (siehe Seite 22-273)
P1107 | - | 13-1 (13) | - | Schaltkreis Luftdrucksensor (BARO), Spannung niedrig | Siehe MJ 01 Civic Werkstatthandbuch (siehe Seite 11-93)
P1108 | - | 13-2 (13) | - | Schaltkreis Luftdrucksensor (BARO), Spannung hoch | Siehe MJ 01 Civic Werkstatthandbuch (siehe Seite 11-93)
P1259 | - | 22-4 (22) | - | VTEC-System, Störung | (siehe Seite 11-103)
P1297 | - | 20-1 (20) | - | Schaltkreis elektrischer Lastdetektor (ELD), Spannung niedrig | (siehe Seite 11-72)
P1298 | - | 20-2 (20) | - | Schaltkreis elektrischer Lastdetektor (ELD), Spannung hoch | (siehe Seite 11-73)
P1361 | - | 8-2 (8) | - | Sensor oberer Totpunkt (TDC), zeitweise Signalstörung | (siehe Seite 11-75)
P1362 | - | 8-1 (8) | - | Sensor oberer Totpunkt (TDC), kein Signal | (siehe Seite 11-75)
P1519 | - | 14-3 (14) | - | Schaltkreis Leerlaufluft-Steuerungsventil (IAC), Störung | Siehe MJ 01 Civic Werkstatthandbuch (siehe Seite 11-117)
P1607 | - | 0-2 | - | Interne Schaltung Motorsteuergerät (ECM)/Antriebsstrang-Steuermodul (PCM), Störung | Siehe MJ 01 Civic Werkstatthandbuch (siehe Seite 11-99)

*: Diese Fehlercodes werden durch Blinken der MIL bei angeschlossenem SCS-Überbrückungstecker angezeigt.

a a a