## EPS-Komponenten #### DTC-Fehlersuche | 17-74 |

DTC 12: Drehmomentsensor T/SIG Den Fehlercode (DTC) löschen. Den Motor anlassen. Mindestens 10 Sekunden lang warten. Leuchtet die EPS-Anzeige auf? JA - Mit Schritt 4 fortfahren. NEIN - Das System ist gegenwärtig in Ordnung. Den Motor abstellen und den DTC überprüfen. Wird DTC12 angezeigt? JA - Mit Schritt 5 fortfahren. NEIN - Die entsprechende Fehlersuche für den angezeigten Code durchführen. |  | Sicherstellen, daß die Zündung ausgeschaltet ist, dann den Stecker des EPS-Steuergeräts C (20P) und den 6P-Stecker des Drehmomentsensors abziehen. STECKER C (20P) DES EPS-STEUERGERÄTS Kabelseite der Klemmenbuchsen Auf Stromdurchgang zwischen Klemme Nr. 15 des Steckers C (20P) des EPS-Steuergeräts und Karosseriemasse prüfen. Besteht Stromdurchgang? JA - Kurzschluß zur Karosseriemasse in dem Kabel zwischen Drehmomentsensor und EPS-Steuergerät reparieren. NEIN - Mit Schritt 7 fortfahren.