## Vorwärtskupplung #### Zerlegung der Kupplung (Fortsetzung) | 14-367 |

Wird ein Ende des Spezialwerkzeugs an einem nicht durch die Rückstellfeder abgestützten Bereich des Federhalters angesetzt, kann der Halter beschädigt werden. Die Feder zusammendrücken, bis der Sicherungsring entfernt werden kann. |  | Den Sicherungsring (A) entfernen. Dann die Spezialwerkzeuge (B), den Federhalter (C) und die Rückstellfeder abnehmen. Einen Werkstattlappen um die Kupplungstrommel (A) wickeln und Druckluft durch den Ölkanal blasen, um den Kolben (A) auszutreiben. Dabei eine Fingerspitze auf das andere Ende legen.