## Zylinderkopf #### Ausbau des Zylinderkopfs (Fortsetzung) | 6-29 |

Den Resonator ausbauen. Den Stecker (A) des Ansauglufttemperatur-(IAT-)Sensors abziehen, den Entlüftungsschlauch entfernen und das Luftfiltergehäuse (B) abbauen. |  | Den Unterdruckschlauch (A) des Bremskraftverstärkers und den Kurbelgehäuseentlüftungs-(PCV-)Schlauch (B) abziehen. Den Kraftstoffdruck ablassen, 4-Türer (siehe Seite 11-130) bzw. 5-Türer . Den Schlauch des EVAP-Aktivkohlefilters abziehen.