## Zylinderkopf #### Einbau des Zylinderkopfs (Fortsetzung) | 6-21 |

Den Generator lose installieren. Zur Einstellung der Generatorriemenspannung siehe das Werkstatthandbuch '01 Civic auf dieser CD (siehe Seite 4-38) oder zur Einstellung der Generator-Kompressorriemenspannung siehe das Werkstatthandbuch '01 Civic auf dieser CD (siehe Seite 4-37). Die Verbindungsleitung (A) mit einem neuen O-Ring (B) einbauen. Den Wasser-Bypass-Schlauch (C) anbringen. |  | Das Massekabel (A), den oberen Kühlerschlauch (B), den unteren Kühlerschlauch (C), den Heizungsschlauch (D) und den Wasser-Bypass-Schlauch (E) montieren. Den Schlauch des EVAP-Aktivkohlefilters wieder anbringen.

a a a