## Öffner #### Auswechseln der Motorhaubenschloßfalle | 20-266 |

3. Gegebenenfalls den Frontstoßfänger abnehmen (siehe Seite 20-243). Den Kabelbaumclip (A) abtrennen und den Stecker des Motorhaubenschloßfallenschalters (B) von der Karosserie abnehmen und abziehen. Die Schrauben herausdrehen, und dann die Motorhaubenschloßfalle (A) von der Karosserie abnehmen.
   Lage der Befestigungen
   : Schraube, 3
Den Motorhaubenöffnerseilzug (B) von der Motorhaubenschloßfalle abnehmen. Den Seilzug nicht verbiegen. |  | Der Einbau der Motorhaubenschloßfalle erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten: Die Motorhaubenschloßfalle an den angegebenen Stellen schmieren. Sicherstellen, daß der Motorhaubenöffnerseilzug und der Stecker des Motorhaubenschloßfallenschalters korrekt angeschlossen sind (bei einigen Modellen). Die Motorhaubenschloßfalle einstellen (siehe Seite 20-245). Sicherstellen, daß die Motorhaube korrekt öffnet und fest schließt.