## Türen #### Aus-/Einbau der Vordertürverkleidung – Manueller Fensterheber | 20-3 |

Erforderliche Spezialwerkzeuge Innenverkleidungslösewerkzeug, Schnappertyp A 177 oder vergleichbares, handelsübliches Werkzeug Die Abdeckung des Spiegelsockels entfernen, siehe dazu das Werkstatthandbuch zum '01 Civic, Teile-Nr. 62S5A00 auf dieser CD (siehe Schritt 2 auf Seite 20-170). Den Fensterhebergriff (A) durch Herausziehen des Clips (B) mit einem Drahthaken (C) entfernen. Den Innentürgriff (A) ausbauen. Dabei vorsichtig vorgehen, damit die Türabdeckung nicht verkratzt wird. Den oberen Teil der Abdeckung (B) abstemmen, um die Haken (C und D) freizulegen, dann die Abdeckung abnehmen. Die Schrauben herausdrehen. Den Innentürgriff nach vorne halb herausziehen, um den Haken (E) freizulegen. Die Innentürgriffstange (F) abtrennen. Lage der Befestigungselemente : Schraube, 2 |  | Die Griffabdeckung (A) abnehmen. Oben entlang herausziehen, um die oberen Haken (B) und den oberen Clip (C) freizulegen. Oben am Griffteil entlang herausstemmen, um den Haken (D) und die Nasen (E) herauszustemmen. Die Abdeckung unten und an der hinteren Kante herausstemmen, um die Haken (F), die Nasen (G) und die hinteren Haken herauszustemmen. Lage der Befestigungselemente B, D, F, I : Haken, 10 E, G, H : Haken, 6 C : Clip, 2

a a a