## EPS-Komponenten #### DTC-Fehlersuche (Fortsetzung) | 17-86 |

Auf Stromdurchgang zwischen Klemme Nr. 2 des Steckers B (2P) des EPS-Steuergeräts und Klemme Nr. 1 (Nr. 2)* des 2P-Steckers des Motors prüfen. LHD:
STECKER B (2P) DES EPS- STEUERGERÄTS | MOTORSTECKER (2P)
Kabelseite der Klemmenbuchsen RHD*:
STECKER B (2P) DES EPS- STEUERGERÄTS | MOTORSTECKER (2P)
Kabelseite der Klemmenbuchsen Besteht Stromdurchgang? JA - Mit Schritt 13 fortfahren. NEIN - Offenen Stromkreis in dem Kabel GRN zwischen EPS-Steuergerät und Motor reparieren. Ein bekanntermaßen funktionstüchtiges EPS-Steuergerät einbauen und alle abgezogenen Stecker wieder anschließen. Den Motor anlassen. Leuchtet die EPS-Anzeige auf? JA - Mit Schritt 15 fortfahren. NEIN - Auf lockere Stecker des EPS-Steuergeräts prüfen. Gegebenenfalls das EPS-Steuergerät auswechseln und erneut prüfen. |  | Den Motor abstellen und den DTC überprüfen. Wird DTC 42 bzw. 45 angezeigt? JA - Auf lockere Stecker des EPS-Steuergeräts und lockeren Motorstecker prüfen. Gegebenenfalls ein bekanntermaßen funktionstüchtiges Lenkgetriebe einbauen und erneut prüfen. NEIN - Die entsprechende Fehlersuche für den angezeigten Code durchführen.