## Ansaugkrümmer und Auspuffanlage #### Auswechseln von Auspuffrohr und Schalldämpfer (Fortsetzung) | 9-4 |

ZUR BEACHTUNG: Beim Zusammenbau neue Dichtungen und selbstsichernde Muttern verwenden.

Motor D17A5:

| DICHTUNG, Auswechseln. SCHALLDÄMPFER 8 x 1,25 mm, 22 Nm (2,2 kg/m), Auswechseln. Die Schrauben stufenweise anziehen, dabei von Seite zu Seite wechseln. WÄRMESCHILD AUSPUFFROHR B DICHTUNG, Auswechseln. AUSPUFFROHR A 8 x 1,25 mm, 22 Nm (2,2 kg/m), Auswechseln. Die Schrauben stufenweise anziehen, dabei von Seite zu Seite wechseln. DICHTUNG, Auswechseln. SELBSTSICHERNDE MUTTER 10 x 1,25 mm, 33 Nm (3,4 kg/m), Auswechseln.