## Sollwerte und Verschleißgrenzen #### Zylinderkopf | 2-4 |

Gegenstand | Messung | Bestimmung | Sollwert oder Neu | Verschleißgrenze
Kopf | Verzug |  | - | 0,05 mm
Höhe |  | 92,95 -93,05 mm | -
Nockenwelle | Axialspiel |  | 0,05-0,15 mm | 0,5 mm
Radialspiel zwischen Nockenwelle und Halter |  | 0,050-0,089 mm | 0,15 mm
Gesamtschlag |  | max. 0,03 mm | 0,04 mm
Nockenhöhe bei Motor D15Y4 | VTEC-Einlaß, primär | 38,427 mm | -
VTEC-Einlaß, sekundär | 32,292 mm | -
VTEC-Auslaß | 38,784 mm | -
Nockenhöhe bei Motor D16W7 | VTEC-Einlaß, primär | 38,427 mm | -
VTEC-Einlaß, sekundär | 32,848 mm | -
VTEC-Auslaß | 38,784 mm | -
Nockenhöhe bei Motor D17A2, D17A5 | VTEC-Einlaß, primär | 38,604 mm | -
VTEC-Einlaß, sekundär | 32,848 mm | -
VTEC-Auslaß | 38,784 mm | -
Nockenhöhe bei Motor D16W8 | VTEC-Einlaß, primär | 36,662 mm | -
VTEC-Einlaß, Mitte | 38,274 mm | -
VTEC-Einlaß, sekundär | 32,885 mm | -
VTEC-Auslaß | 38,008 mm | -
Nockenhöhe bei Motor D14Z5 | Einlaß | 34,158 mm | -
Auslaß | 36,488 mm | -
Nockenhöhe bei Motor D15Y2, D15Y3, D15Y5, D15Y6, D17A1, D17Z1 | Einlaß | 35,299 mm | -
Auslaß | 37,281 mm | -