## SRS #### DTC-Fehlersuche (Fortsetzung) | 23-71 |

10. DTC 3-3: Kurzschluß zu einem anderen Kabel im Fahrer-Gurtstraffer oder verringerter Widerstand Den DTC-Speicher löschen (siehe Seite 23-38). Die Zündung einschalten (II); überprüfen, ob die SRS-Anzeigeleuchte ca. sechs Sekunden lang aufleuchtet und dann ausgeht. Bleibt die SRS-Anzeigeleuchte an? JA - Mit Schritt 3 fortfahren. NEIN - Vorübergehende Störung, das System ist gegenwärtig in Ordnung. Fortfahren mit Fehlersuche bei zeitweise auftretenden Störungen (siehe Seite 23-38). Die Zündung ausschalten. Das negative Batteriekabel abklemmen und drei Minuten lang warten. Den Stecker TL1o vom Stecker TL1i (A) abziehen. Das Spezialwerkzeug (2 Ohm) an den Stecker TL1i anschließen. |  | Das negative Batteriekabel wieder anschließen. Den DTC-Speicher löschen. Den DTC lesen. Wird DTC 3-3 angezeigt? JA - Mit Schritt 9 fortfahren. NEIN - Kurzschluß im Fahrer-Gurtstraffer; den Fahrer-Gurtstraffer im 4-Türer (siehe Seite 23-5) oder im 5-Türer (siehe Seite 23-15) auswechseln. Das negative Batteriekabel abklemmen und drei Minuten lang warten. Den Stecker T2o (A) vom Stecker T2i (B) abziehen.
    4-Türer | 5-Türer
Das Spezialwerkzeug (2 Ohm) an den Stecker T2i anschließen. Das negative Batteriekabel wieder anschließen. Den DTC-Speicher löschen. Den DTC lesen. Wird DTC 3-3 angezeigt? JA - Mit Schritt 15 fortfahren. NEIN - Kurzschluß im Bodenkabelbaum; den Bodenkabelbaum auswechseln. Das negative Batteriekabel abklemmen und drei Minuten lang warten.