## Schaltgetriebe #### Getriebeeinbau (Fortsetzung) | 13-14 |

Die Luftansaugleitung montieren (siehe Schritt 39 auf Seite 5-20). Die Batterie einbauen. Das positive (+) Kabel zuerst, dann das negative (-) Kabel an die Batterie anschließen. Getriebeöl auffüllen (siehe Seite 13-3). Das Fahrzeug probefahren. Den Kupplungsbetrieb überprüfen. Das Getriebe auf Geräusche und reibungslosen Betrieb überprüfen. Die Vorderradeinstellung überprüfen (siehe Seite 18-4). Den Diebstahlsicherungscode für das Radio eingeben und die voreingestellten Radiosender des Kunden wieder eingeben. |  |