## Allgemeine Informationen #### Reparatur von verzinkten Stahlblechen | 1-23 |

Die verzinkten Stahlbleche, die in bestimmten Bereichen des CIVIC 5-Türer verwendet werden, erfordern andere Reparaturverfahren als herkömmliche Stahlbleche. Die Position der verzinkten Bleche ist bei "Aufbau der Karosserie" (siehe Seite 1-21) dargestellt.

| VERZINKT (5-6 Mikron) Stahlblech

1. Vor dem Punktschweißen des verzinkten Stahlblechs den Lack von beiden Seiten der zu schweißenden Absetzkante entfernen. Nach dem Schweißen Abdichtmasse auf den Flansch auftragen.

WARNUNG Zur Vermeidung von Augenverletzungen beim Abschleifen, Schneiden oder Schleifen stets eine Schutzbrille tragen.

ZUR BEACHTUNG: Die abgeschliffenen Flächen sorgfältig konservieren, um Rostbildung zu vermeiden.

2. Die Stromdurchgangseigenschaften von verzinkten Stahlblechen sind anders als die von herkömmlichen Stahlblechen. Beim Punktschweißen den Strom um 10 - 20% erhöhen.

ZUR BEACHTUNG: Die MIG-Schweißverfahren für verzinkte Stahlbleche sind dieselben wie für herkömmliche Stahlbleche.

WARNUNG Zur Vermeidung von Augenverletzungen und Verbrennungen beim Schweißen einen zugelassenen Schweißhelm, Handschuhe und Sicherheitsschuhe tragen.

3. Vor dem Auftragen von Feinspachtel oder Karosseriefüller auf die verzinkten Stahlbleche die Verzinkung sorgfältig abschleifen, um die Haftfähigkeit zu verbessern und Blasenbildung zu verhindern.
   ZUR BEACHTUNG: Für verzinkte Stahlbleche nur Epoxid-Feinspachtel und -Füller verwenden. Dabei die Angaben des Herstellers beachten.
4. Bei Lackierungsarbeiten Bohrungen für den Anschluß von Massekabeln mit Stopfen verschließen, um die Leitfähigkeit der Karosserie nicht zu beeinträchtigen.

| SPEZIALSCHRAUBE MASSEKABEL MASSEKABEL- ANSCHLUSSBOHRUNG STOPFEN