## Zylinderkopf #### Einbau des Zylinderkopfs (Fortsetzung) | 6-53 |

Den Klimaanlagen-Schlauchhalter (A) und den Servolenkschlauchhalter (B) montieren. Den Generator lose installieren. Die Generatorriemenspannung einstellen (siehe Seite 4-38) bzw. die Generatorkompressorriemenspannung (siehe Seite 4-37). Den Servolenkpumpenriemen und die Pumpe lose einbauen. Den Servolenkpumpenriemen einstellen (siehe Seite 17-23). Die Verbindungsleitung (A) mit einem neuen O-Ring (B) einbauen. |  | Das Massekabel (A), den oberen Kühlerschlauch (B), den unteren Kühlerschlauch (C), den Heizungsschlauch (D) und den Wasser-Bypass-Schlauch (E) montieren. Den Schlauch des EVAP-Aktivkohlefilters wieder anbringen.