## Zylinderkopf #### Einbau des Zylinderkopfs (Fortsetzung) | 6-20 |

Zum Einsetzen des Steuerriemens siehe das Werkstatthandbuch '01 Civic auf dieser CD (siehe Seite 6-22). Zur Einstellung des Ventilspiels siehe das Werkstatthandbuch '01 Civic auf dieser CD (siehe Seite 6-14). Zum Einbau des Zylinderkopfdeckels siehe das Werkstatthandbuch '01 Civic auf dieser CD (siehe Seite 6-55). Den Ansaugkrümmer (A) einbauen und die Schrauben/Muttern in 2 oder 3 Schritten über Kreuz anziehen, beginnend mit der inneren Mutter. Immer eine neue Ansaugkrümmerdichtung (B) verwenden. Die drei Muttern (C), die zur Befestigung von Ansaugkrümmer und Halterungen dienen, anziehen. |  | Neue Auspuffkrümmerdichtung (A) Auspuffkrümmer (B) einbauen. Die neuen Muttern locker einsetzen, die Abdeckung (C) anbringen und danach die neuen Schrauben lose einsetzen. Die Schrauben/Muttern in zwei oder drei Schritten über Kreuz anziehen. Das Auspuffrohr mit einer neuen Dichtung (D) montieren. Den Klimaanlagenschlauch einbauen.

a a a