## Hinteres Bodenblech #### Einbau | 3-34 |

Den neuen hinteren Querträger und den neuen Heckrahmen B in Position bringen. Die Karosserieabmessungen überprüfen (siehe Kapitel 4). Den neuen hinteren Querträger und den Heckrahmen B festschweißen. Das neue hintere Bodenblech ansetzen und auf die Karosserie ausrichten. Das neue hintere Bodenblech so zuschneiden, daß es das karosserieseitige Bodenblech um etwa 40 mm überlappt. NEUES HINTERES BODENBLECH Überlappung 40 mm NEUES HINTERES BODENBLECH QUERTRÄGER DES HINTEREN BODENBLECHS HINTERES BODENBLECH (Karosserieseite) Die Position von hinterem Innenblech und Heckabschlußblech überprüfen. Das hintere Bodenblech ausbauen und den Querträger des hinteren Bodenblechs lochnahtschweißen. Den Bereich zu Ende lochnahtschweißen und nicht übermäßig schleifen. QUERTRÄGER DES HINTEREN BODENBLECHS |  | Das neue hintere Bodenblech ansetzen und den Querträger des hinteren Bodenblechs, den Heckrahmen B und den Heckrahmen A lochnahtschweißen. HECKRAHMEN A QUERTRÄGER DES HINTEREN BODENBLECHS HECKRAHMEN B HECKRAHMEN A QUERTRÄGER DES HINTEREN BODENBLECHS Die Hauptschweißarbeit für das hintere Bodenblech ausführen. Kehlnahtschweißen