## Zylinderkopf #### Automatischen Kettenspanner aus-/einbauen (Fortsetzung) | 6-22 |

Bohrungen in Verriegelung (A) und Spanner (B) miteinander ausrichten, dann einen Stift mit 1,5 mm Durchmesser (C) in die Bohrungen einsetzen. Die Kurbelwelle im Uhrzeigersinn drehen, um den Stift in Lage zu sichern. Den Spanner ausbauen. |  | Einbau: Den Spanner einbauen. Den Stift aus dem automatischen Kettenspanner ziehen. a a a