## Sicherheitsgurte #### Überprüfung | 23-5 |

Für Aufrollautomatik mit Gurtstraffer für die vorderen Sicherheitsgurte muss vor Durchführung von Reparatur- oder Wartungsarbeiten die Lage der SRS-Bauteile bekannt sein, und die im SRS-Abschnitt aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen und Vorgehensweisen sind zu befolgen.. Siehe MJ 2001 Civic Werkstatthandbuch auf dieser CD, Teile-Nr. 62S5A00. Aufrollautomatik Vor dem Einbau des Aufrollers prüfen, dass sich der Sicherheitsgurt ungehindert herausziehen lässt. Prüfen, ob der Sicherheitsgurt nicht sperrt, wenn der Gurtaufroller (A) aus der Einbauposition langsam um bis zu 15° geneigt wird. Der Sicherheitsgurt sollte einrasten, wenn der Aufroller um über 40° geneigt wird. Nicht versuchen, den Aufroller zu zerlegen. Vorne: Den Sicherheitsgurt durch einen neuen ersetzen, wenn Anomalitäten auftreten. Auf keinen Fall irgendein Teil des Sicherheitsgurtes zerlegen. |  |

a a a