## Zylinderkopf #### Steuerkette einbauen (Fortsetzung) | 6-19 |

Einen neuen O-Ring (A) in das Steuergehäuse einsetzen. Kante des Steuergehäuses (B) auf die Ölwannenkante (C) setzen, dann das Steuergehäuse am Zylinderblock (D) anbauen. HINWEIS: Beim Einbauen des Steuergehäuses nicht dessen Unterkante über die Ölwannen-Passfläche schieben. |  | Die seitliche Motoraufhängungshalterung anbauen. Die obere Halterung (A) anbauen, dann die Schrauben/Muttern in der abgebildeten Reihenfolge festziehen. Das Massekabel (B) anschließen. a a a