## Automatikgetriebe #### Ausbau des Wählhebels | 14-79 |

Den Aschenbecher entfernen, dann die untere Abdeckung der Mittelkonsole abnehmen. Die Wählhebelkonsolenverkleidung entfernen. Den Wählhebel in Position schalten. Die Verriegelungslasche (A) am Schaltzugendenhalter nach unten schieben. Die Schaltzugsperre (C) in der Mitte (D) mit einer spitzen Zange (E) halten und vom Schaltzugende und Schaltzugendenhalter entfernen. ZUR BEACHTUNG: Die Schaltzugsperre nicht mit einem Schraubendreher losstemmen, da hierdurch der Schaltzugendenhalter beschädigt werden kann. Den Buchsenhalter (A) am Schaltzug (B) um eine Vierteldrehung in Gegenuhrzeigerrichtung drehen; die Austragung (C) am Buchsenhalter zeigt dann in Ausbaurichtung. Den Halter verschieben, um den Schaltzug aus dem Schaltzughalterungssockel (D) herauszunehmen. ZUR BEACHTUNG: Zum Ausbau des Schaltzugs nicht die Schaltzugführung (E) und den Dämpfer (F) verdrehen. |  | Die Halterung (A) entfernen. Den Stecker (6P) des Schalters D3/des Wählhebelsperrmagneten abziehen. Die Öffnung der Konsole mit Band abdecken, um Schäden an der Konsole zu verhindern. Die 4 Schrauben (C) herausdrehen, dann die Wählhebelbaugruppe (D) ausbauen; dazu die Baugruppe leicht anheben, die Kabelbäume aus dem Weg räumen, das ganze um eine viertel Drehung in Gegenuhrzeigerrichtung drehen und dann herausheben und ausbauen.

a a a