## Lack an Kunststoffteilen #### Eigenschaften von Kunststoffen | 6-11 |

- Vor der Durchführung von Reparaturarbeiten die einzelnen Kunststoffteile auf Lösungsmittelbeständigkeit und Wärmestabilitätstemperaturen prüfen.
- Das Reparaturmaterial entsprechend den Materialien der Kunststoffteile auswählen.

  Standard- symbol | Bezeichnung | Wärmestabilitäts- temperatur °C | Lösungsmittelbeständigkeit | Hinweis
  AAS | Acrylnitril-Acryl- Styrol | 80 | Geringe Mengen Alkohol sind für einen kurzen Zeitraum zulässig. (Entfetten) | Organische Lösungsmittel wie z.B. Benzin werden nicht empfohlen. Aromastoffe werden nicht empfohlen.
  ABS | Acrylnitril-Butdien- Styrol | 80 | Geringe Mengen Alkohol sind für einen kurzen Zeitraum zulässig. (Entfetten) | Organische Lösungsmittel wie z.B. Benzin werden nicht empfohlen. Aromastoffe werden nicht empfohlen.
  AES | Acrylnitril- Ethylen- Styrol | 80 | Geringe Mengen Alkohol sind für einen kurzen Zeitraum zulässig. (Entfetten) | Organische Lösungsmittel wie z.B. Benzin werden nicht empfohlen. Aromastoffe werden nicht empfohlen.
  A/EPDM/S | Acrylnitril- / Ethylen-Propylen-Dien- Gummi / -Styrol | 80 | Geringe Mengen Alkohol sind für einen kurzen Zeitraum zulässig. (Entfetten) | Organische Lösungsmittel wie z.B. Benzin werden nicht empfohlen. Aromastoffe werden nicht empfohlen.
  ASA | Acrylnitril-Styrol- Acrylat | 80 | Geringe Mengen Alkohol sind für einen kurzen Zeitraum zulässig. (Entfetten) | Organische Lösungsmittel wie z.B. Benzin werden nicht empfohlen. Aromastoffe werden nicht empfohlen.
  CAB | Zellulose-Acetat- Butylat | 80 | Geringe Mengen Alkohol sind für einen kurzen Zeitraum zulässig. (Entfetten) | Organische Lösungsmittel wie z.B. Benzin werden nicht empfohlen. Aromastoffe werden nicht empfohlen.
  E/VAC | Ethylen-Vinyl- Acetat | 80 | Geringe Mengen Alkohol und Benzin sind für einen kurzen Zeitraum zulässig. (Entfetten) | Das Tränken in organischen Lösungsmitteln wie z.B. Benzin und Alkohol wird nicht empfohlen.
  PA | Polyamid | 80 | Alkohol und Benzin sind zulässig. | Batteriesäure (Schwefelsäure) wird nicht empfohlen.
  PBT | Polybutylen- Terephtalat | 160 | Alkohol und Benzin sind zulässig. | Lösungsmittel wird nicht empfohlen.
  PC | Polycarbonat- Kunststoffe | 120 | Geringe Mengen Alkohol sind für einen kurzen Zeitraum zulässig. | Bremsflüssigkeit, Wachs und Silikonentferner werden nicht empfohlen.
  PE | Polyethylen | 80 | Alkohol und Benzin sind zulässig. | Lösungsmittel wird nicht empfohlen.
  PF | Phenol- Formaldehyd | 80 | Geringe Mengen Alkohol sind für einen kurzen Zeitraum zulässig. (Entfetten) | Das Tränken in organischen Lösungsmitteln wie z.B. Benzin und Alkohol wird nicht empfohlen.
  PMMA | Acrylglas | 80 | Geringe Mengen Alkohol sind für einen kurzen Zeitraum zulässig. (Entfetten) | Das Tränken in organischen Lösungsmitteln wie z.B. Benzin und Alkohol wird nicht empfohlen. Den Silikonentferner gründlich mit Wasser abwaschen.
  POM | Polyoximethylen- Polyacetal | 100 | Alkohol und Benzin sind zulässig. | Lösungsmittel wird nicht empfohlen.