## Zylinderkopf #### Spiel Ventilschaft - Führung überprüfen | 6-35 |

Die Ventile ausbauen (siehe Seite 6-34). Das Ventil ca. 10 mm aus seiner Führung herausgleiten lassen und das Spiel Ventilführung - Schaft mit einer Messuhr messen, dabei den Schaft in der normalen Schubrichtung "schaukeln" ("Wobble"-Methode). Wenn die Messung über der Verschleißgrenze liegt, mit einem neuen Ventil überprüfen. Wenn die Messung nun innerhalb der Verschleißgrenze liegt, ein neues Ventil einbauen. Falls die Messung mit einem neuen Ventil noch immer außerhalb der Sollwerte liegt, mit Schritt 3 fortfahren. Spiel Ventilschaft - Führung, Einlassventil: Sollwert (Neu): 0,06- 0,11 mm Verschleißgrenze: 0,16 mm Spiel Ventilschaft - Führung, Auslassventil: Sollwert (Neu): 0,11- 0,16 mm Verschleißgrenze: 0,22 mm Den Außendurchmesser des Ventilschafts (mit einem Mikrometer gemessen) vom Innendurchmesser der Ventilführung (gemessen mit einem Innenmikrometer oder einer Kugellehre) subtrahieren. Die Messungen an drei Stellen auf dem Ventilschaft und an drei Stellen in der Ventilführung durchführen. Die Differenz zwischen dem größten Führungsmessergebnis und dem kleinsten Schaftmessergebnis darf die Verschleißgrenze nicht überschreiten. |  | Spiel Ventilschaft - Führung, Einlassventil: Sollwert (Neu): 0,030- 0,055 mm Verschleißgrenze: 0,08 mm Spiel Ventilschaft - Führung, Auslassventil: Sollwert (Neu): 0,055- 0,080 mm Verschleißgrenze: 0,11 mm a a a