## Kraftstoff- und Abgasanlage #### Fehlercode-Tabelle (DTC) | 11-6 |

Lesegerät-DTC | Honda-DTC | Erfasster Gegenstand | Seite
DTC | Temporärer DTC | DTC (MIL-Anzeige*) | Temporärer DTC |  |
P0010 | - | 56-1 (56) | - | Störung VTC-Ölsteuerungs-Magnetventil | (siehe Seite 11-97)
P0011 | - | 56-2 (56) | - | Störung VTC-System | (siehe Seite 11-99)
P0107 | - | 3-1 (3) | - | Schaltkreis Ansaugkrümmer-Absolutdrucksensor (MAP), Spannung niedrig | Siehe MJ 01 Civic Werkstatthandbuch (siehe Seite 11-59)
P0108 | - | 3-2 (3) | - | Schaltkreis Ansaugkrümmer-Absolutdrucksensor (MAP), Spannung hoch | Siehe MJ 01 Civic Werkstatthandbuch (siehe Seite 11-60)
P0112 | - | 10-1 (10) | - | Schaltkreis Ansauglufttemperatur-Sensor (IAT), Spannung niedrig | Siehe MJ 01 Civic Werkstatthandbuch (siehe Seite 11-61)
P0113 | - | 10-2 (10) | - | Schaltkreis Ansauglufttemperatur-Sensor (IAT), Spannung hoch | Siehe MJ 01 Civic Werkstatthandbuch (siehe Seite 11-62)
P0117 | - | 6-1 (6) | - | Schaltkreis Kühlmitteltemperatur-Sensor (ECT), Spannung niedrig | (siehe Seite 11-56)
P0118 | - | 6-2 (6) | - | Schaltkreis Kühlmitteltemperatur-Sensor (ECT), Spannung Hoch | (siehe Seite 11-57)
P0122 | - | 7-1 (7) | - | Schaltkreis Drosselklappenpositions-Sensor (TP), Spannung niedrig | (siehe Seite 11-58)
P0123 | - | 7-2 (7) | - | Schaltkreis Drosselklappenpositions-Sensor (TP), Spannung hoch | (siehe Seite 11-60)
P0131 | - | 1-1 (1) | - | Schaltkreis primäre beheizte Lambda-Sonde (Primär-HO2S) (Sensor 1), Spannung niedrig | (siehe Seite 11-61)
P0132 | - | 1-2 (1) | - | Schaltkreis primäre beheizte Lambda-Sonde (Primär-HO2S) (Sensor 1), Spannung hoch | (siehe Seite 11-62)
P0133 | P0133 | 61-1 (61) | T61-1 | Primäre beheizte Lambda-Sonde (Primär-HO2S) (Sensor 1), langsames Ansprechen | Siehe MJ 01 Civic Werkstatthandbuch (siehe Seite 11-70)
P0135 | - | 41-2 (41) | - | Schaltkreis Heizelement primäre beheizte Lambda-Sonde (Primär-HO2S) (Sensor 1), Störung | (siehe Seite 11-63)
P0137 | P0137 | 63-1 (63) | T63-1 | Schaltkreis sekundäre beheizte Lambda-Sonde (Sekundär-HO2S) (Sensor 2), Spannung niedrig | Siehe MJ 01 Civic Werkstatthandbuch (siehe Seite 11-73)
P0138 | P0138 | 63-2 (63) | T63-2 | Schaltkreis sekundäre beheizte Lambda-Sonde (Sekundär-HO2S) (Sensor 2), Spannung hoch | Siehe MJ 01 Civic Werkstatthandbuch (siehe Seite 11-74)
P0139 | P0139 | 63-3 (63) | T63-3 | Sekundäre beheizte Lambda-Sonde (Sekundär-HO2S) (Sensor 2), langsames Ansprechen | Siehe MJ 01 Civic Werkstatthandbuch (siehe Seite 11-75)
P0141 | - | 65-2 (65) | - | Schaltkreis Heizelement sekundäre beheizte Lambda-Sonde (Sekundär-HO2S) (Sensor 2), Störung | (siehe Seite 11-65)
P0171 | P0171 | 45-2 (45) | T45-2 | Gemisch zu mager | (siehe Seite 11-67)
P0172 | P0172 | 45-1 (45) | T45-1 | Gemisch zu fett | (siehe Seite 11-67)
P0300 und P0301 P0302 P0303 P0304 (einer, manche) | - | 71-1 (71) 72-1 (72) 73-1 (73) 74-1 (74) | - | Gelegentliche Fehlzündung | (siehe Seite 11-68)
P0301 | P0301 | 71-1(71) | T71-1 | Fehlzündung Zylinder Nr. 1 | Siehe MJ 01 Civic Werkstatthandbuch (siehe Seite 11-80)
P0302 | P0302 | 72-1(72) | T72-1 | Fehlzündung Zylinder Nr. 2 | Siehe MJ 01 Civic Werkstatthandbuch (siehe Seite 11-80)
P0303 | P0303 | 73-1(73) | T73-1 | Fehlzündung Zylinder Nr. 3 | Siehe MJ 01 Civic Werkstatthandbuch (siehe Seite 11-80)
P0304 | P0304 | 74-1(74) | T74-1 | Fehlzündung Zylinder Nr. 4 | Siehe MJ 01 Civic Werkstatthandbuch (siehe Seite 11-80)
P0325 | - | 23-1 (23) | - | Schaltkreis Klopfsensor, Störung | (siehe Seite 11-69)
P0335 | - | 4-1 (4) | - | Kurbelwellenpositions-Sensor (CKP), kein Signal | Siehe MJ 01 Civic Werkstatthandbuch (siehe Seite 11-88)
P0336 | - | 4-2 (4) | - | Kurbelwellenpositions-Sensor (CKP), zeitweise Signalstörung | Siehe MJ 01 Civic Werkstatthandbuch (siehe Seite 11-88)
P0340 | - | 57-1 (57) | - | Nockenwellenpositions-Sensor (CMP), kein Signal | (siehe Seite 11-101)
P0344 | - | 57-2 (57) | - | Nockenwellenpositions-Sensor (CKP), zeitweise Signalstörung | (siehe Seite 11-101)
P0341 | - | 57-3 (57) | - | VTC-Phasenwinkel | (siehe Seite 11-102)
P0420 | P0420 | 67-1 (67) | T67-1 | Leistung Katalysatorsystem unter dem Grenzwert | Siehe MJ 01 Civic Werkstatthandbuch (siehe Seite 11-153)
P0443 | - | 92-4 (92) | - | Schaltkreis Spülluft-Steuermagnetventil (EVAP), Störung | Siehe MJ 01 Civic Werkstatthandbuch (siehe Seite 11-161)
P0500*1 | - | 17-1 (17) | - | Schaltkreis Fahrgeschwindigkeitssensor (VSS), Störung | Siehe MJ 01 Civic Werkstatthandbuch (siehe Seite 11-90)

*: Diese Fehlercodes werden durch Blinken der MIL bei angeschlossenem SCS-Überbrückungstecker angezeigt.

a a a