## Antriebsstrang/Achse #### Antriebswellen zusammenbauen (Fortsetzung) | 16-12 |

Das freie Ende des Bands durch die Spitze des handelsüblichen Bandsicherungswerkzeugs KD-3191 oder eines gleichwertigen Produktes (A) bis in den Schlitz auf dem Aufwickeldorn (B) führen. Einen Schraubenschlüssel auf den Aufwickeldorn des Bandsicherungswerkzeugs aufsetzen und das Band so weit festziehen, dass der markierte Punkt (C) auf dem Band gerade an der Clipkante steht. Bandsicherungswerkzeug anheben, um das lose Ende des Bands in einen Winkel von 90° zum Clip zu biegen. Clip ankörnen, dann das verbleibende Bandende über den Clip falten. |  | Das Bandsicherungswerkzeug abwickeln und das überstehende freie Ende des Bandes so kürzen, dass noch etwa 5- 10 mm aus dem Clip herausstehen. Das Bandende (A) mit einem Hammer flachschlagen. HINWEIS: Sicherstellen, dass Band und Clip keine anderen Teile berühren und dass sich das Band nicht bewegt. Fettreste von den umliegenden Oberflächen entfernen. Schritte 9 bis 16 für das Band am anderen Manschettenende wiederholen. a a a