## Außenverkleidung #### Auswechseln der Türzierleisten | 20-117 |

ZUR BEACHTUNG:

- Die Klinge des Spachtels oder flachen Schraubendrehers mit Schutzband umwickeln, damit die Tür nicht beschädigt wird.
- Dabei nicht zu weit stemmen, um die Zierleiste nicht zu verbiegen.
- Handschuhe zum Schutz der Hände tragen.

1. Das Lösen der Zierleistenclips auf der Innenseite des Fahrzeugs vorbereiten.

- Zum Entfernen der Vordertür-Zierleiste muß die Vordertürverkleidung (siehe Seite 20-7) und die Kunststoffabdeckung abgenommen werden.
- Zum Entfernen der Hintertür-Zierleiste muß die Hintertürverkleidung (siehe Seite 20-15) und die Kunststoffabdeckung abgenommen werden.

2. Die Clips (A) lösen und Vordertür-Zierleiste (B) oder die Hintertür-Zierleiste (C) vorsichtig von der Tür wegstemmen; dabei das Klebeband (D, E) lösen.

   Lage der Befestigungen
   A : Clip, 11

3. Das Anbringen der Zierleisten erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Abnehmens; alle beschädigten Clips und das Klebeband müssen ausgetauscht werden.