## Bauteile herkömmlicher Bremsen #### Überprüfung und Einstellung der Feststellbremse | 19-6 |

Überprüfung Den Feststellbremshebel (A) mit einer Kraft von 196 N (20 kg) ganz hochziehen. Der Feststellbremshebel muß innerhalb der vorgeschriebenen Anzahl von Raststellen (B) blockieren. Hebelrasten: 4-Türer: Hinterrad-Trommelbremse: 6 – 7 Hinterrad-Scheibenbremse 7 – 8 5-Türer: 8 – 9 Rastet der Hebel nicht bei den angegebenen Rasten ein, die Feststellbremse einstellen. |  | Auswechseln ZUR BEACHTUNG: Nach der Wartung der Hinterradbremsbeläge, des Hinterradbremssattels oder der Hinterradbremsbacken die Einstellmutter der Feststellbremse lösen, den Motor anlassen und das Bremspedal mehrmals niedertreten, um vor der Einstellung der Feststellbremse die selbsteinstellende Bremse einzustellen. Die Vorderräder blockieren, dann die Rückseite des Fahrzeugs anheben und sicherstellen, daß es gut abgestützt ist. Bei Fahrzeugen mit hinteren Scheibenbremsen sicherstellen, daß der Feststellbremsarm (A) am hinteren Bremssattel den Bremssattelbolzen (B) berührt. Die Konsolenabdeckung abnehmen. Den Feststellbremshebel um eine Raste nach oben ziehen.