## Schaltgetriebe #### Zerlegung des Getriebes (Fortsetzung) | 13-18 |

Die 8mm-Flanschschrauben in mehreren Durchgängen über Kreuz herausdrehen. Die 32mm-Dichtkappe (A) entfernen. Den 52mm-Sicherungsring (B) auf dem Kugellager der Vorgelegewelle dehnen und mit einer Zange für Sicherungsringe aus der Nut entfernen. Das Getriebegehäuse (C) und die 14x20mm-Paßstifte (D) entfernen. |  | Das Rückwärtsgang-Zwischenrad (A) und die Rückwärtsgangwelle (B) ausbauen. Die Rückwärtsgang-Schaltgabel ausbauen.