## Antriebsstrang/Achse #### Antriebswellen zusammenbauen (Fortsetzung) | 16-15 |

Länge der Antriebswellen gemäß nachstehenden Angaben einstellen und die Manschetten auf die Hälfte zwischen vollständiger Kompression und vollständiger Ausdehnung setzen. Sicherstellen, dass die Manschettenenden in den Nuten von Antriebswelle und Gelenk sitzen. Linke Antriebswelle: 502 - 507 mm Rechte Antriebswelle: 481 - 486 mm |  | Dynamischen Dämpfer wie unten gezeigt in Position bringen. Linke Antriebswelle: 296 - 300 mm Die Manschettenenden (A) auf die Antriebswelle (B) und das radseitige Gelenk (C) aufschieben. a a a