## Zentralverriegelung mit Fernbedienung/ Zentralverriegelung #### Steuergerät-Eingangstest - Ohne Sicherheitsverriegelung | 22-228 |

1. Vor dem Test die Fehlersuche am Multiplex-Steuergerät durchführen (siehe Seite 22-273MultiplexControlSystem6>Main).
2. Die untere Armaturentafelverkleidung ausbauen.
3. Die Stecker des Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum abziehen.
   ZUR BEACHTUNG: Alle Stecker sind auf der Kabelseite der Klemmenbuchsen.

STECKER C (14P) IM SICHERUNGS-/RELAISKASTEN IM FUSSRAUM | STECKER F (12P) IM SICHERUNGS-/RELAISKASTEN IM FUSSRAUM | STECKER J (8P) IM SICHERUNGS-/RELAISKASTEN IM FUSSRAUM

STECKER K (17P) IM SICHERUNGS-/RELAISKASTEN IM FUSSRAUM | STECKER M (12P) IM SICHERUNGS-/RELAISKASTEN IM FUSSRAUM | STECKER P (18P) IM SICHERUNGS-/RELAISKASTEN IM FUSSRAUM

STECKER Q (8P) IM SICHERUNGS-/RELAISKASTEN IM FUSSRAUM | STECKER X (8P) IM SICHERUNGS-/RELAISKASTEN IM FUSSRAUM | STECKER Y (13P) IM SICHERUNGS-/RELAISKASTEN IM FUSSRAUM

4. Stecker- und Steckerbuchsenklemmen auf einwandfreien Kontakt prüfen.

- Verbogene, lockere oder korrodierte Klemmen gegebenenfalls reparieren und dann das System erneut prüfen.
- Wenn die Klemmen in Ordnung zu sein scheinen, mit Schritt 5 fortfahren.