## Servolenkung #### Überholen des Lenkgetriebes (Fortsetzung) | 17-42 |

Die Ventilgehäuseeinheit (A) aus dem Lenkgetriebe ausbauen. Den O-Ring (B) ausbauen und entsorgen. Die beiden Manschettenbänder (B) von Manschette A abnehmen. Manschette A von Hand zusammendrücken und mit Vinylband (C) festkleben, damit die Manschetten zusammengedrückt und zurückgezogen bleiben. |  | Die Gabel (A) eines Universalabziehers mit Schrauben an den Lenkgetriebe-Aufhängungen befestigen. Die Gabel wie dargestellt sicher in einem Schraubstock mit Spannbacken aufspannen. Das Getriebegehäuse nicht in dem Schraubstock aufspannen. Das Spezialwerkzeug (A) sicher auf die Sicherungsschraube (B) setzen, dann die Sicherungsschraube innen vom Getriebegehäuse (C) aus lösen und herausdrehen.