## Zylinderkopf #### Ausbau des Zylinderkopfs (Fortsetzung) | 6-12 |

Den Zylinderkopfdeckel abbauen. Zum Ausbau des Steuerriemens siehe das Werkstatthandbuch '01 Civic auf dieser CD (siehe Seite 6-18). Die Nockenwellenriemenscheibe (A) und die hintere Abdeckung (B) abnehmen. |  | Die Zylinderkopfschrauben herausdrehen. Zur Vermeidung von Verzug die Schrauben nacheinander um jeweils 1/3 Umdrehung lösen; dies solange wiederholen, bis alle Schrauben gelöst sind. REIHENFOLGE ZUM LÖSEN DER ZYLINDERKOPFSCHRAUBEN: Den Zylinderkopf abnehmen.

a a a