## Klimaanlage #### A/C-Systemtests (Fortsetzung) | 21-99 |

5. Zum Ausfüllen der Diagramme:

- Die gemessene Temperatur entlang der senkrechten Linie markieren.
- Die Ansauglufttemperatur (Außenlufttemperatur) entlang der Grundlinie abtragen.
- Eine Linie von der Lufttemperaturlinie bis hoch zur Feuchtigkeitslinie zeichnen.
- Einen Punkt 10 % über und 10 % unter dem Feuchtigkeitsniveau markieren.
- Von jedem Punkt eine waagerechte Linie hin zeichnen.
- Die gemessene Temperatur muß zwischen den beiden Linien liegen.
- Den Niederdrucktest und Hochdrucktest in gleicher Weise durchführen.
- Alle Abweichungen von dieser Linie sind ein Zeichen dafür, daß weitere Überprüfungen erforderlich sind.

4-Türer: | 5-Türer: