## Lenkung #### Aus- und Einbau der Lenksäule (Fortsetzung) | 17-10 |

Einbau Die Lenksäule einbauen und dabei darauf achten, daß sich die Kabel nicht verfangen oder eingeklemmt sind. Das obere Ende des Lenkungsgelenks auf die Lenkwelle (A) schieben (die Schraubenbohrung (B) mit der Abflachung (C) an der Welle zur Deckung bringen). Das untere Ende des Lenkungsgelenks auf die Ritzelwelle (E) schieben (die Schraubenbohrung (F) mit der Nut (G) an der Welle zur Deckung bringen) und die untere Gelenkschraube lose einsetzen. Sicherstellen, daß die untere Gelenkschraube sicher in der Nut in der Ritzelwelle sitzt. Am Lenkungsgelenk ziehen und so überprüfen, ob es richtig sitzt. Dann die obere Gelenkschraube einsetzen und anziehen. Den Einbau beenden und auf folgende Punkte achten: Sicherstellen, daß der Kabelbaum korrekt verlegt und befestigt ist. Sicherstellen, daß die Stecker richtig angeschlossen sind. Das Lenkrad wieder einbauen (siehe Seite 17-8). Die Batterie wieder anschließen. Hupe und Blinkerschalter auf einwandfreie Funktion überprüfen. Die Radeinstellung gegebenenfalls prüfen (siehe Seite 18-4). |  |