## Außenleuchten #### Test des Höhenverstellschalters | 22-116 |

4-Türer: Die untere Fahrertürverkleidung abnehmen (siehe Seite 20-76). Den 5P-Stecker (A) vom Scheinwerferhöhenverstellschalter (B) abziehen und dann den Schalter ausbauen. Den Widerstand zwischen Klemme Nr. 1 und Nr. 3 und zwischen Klemme Nr. 2 und Nr. 3 in Position 0, 1, 2 und 3 durch Drehen des Reglers messen. Zwischen Klemme Nr. 1 und Nr. 3: ca. 4,7 kOhm Zwischen Klemme Nr. 2 und Nr. 3:
Reglerstellung | 0 | 1 | 2 | 3
Widerstand [ca. (kOhm)] | 0.7 | 1.7 | 2.0 | 2.6
|  | 5-Türer: Die untere Fahrertürverkleidung abnehmen (siehe Seite 20-216). Den Scheinwerferhöhenverstellschalter (A) vorsichtig hinter der Armaturentafel herausdrücken. Den 5P-Stecker (B) vom Schalter abziehen. Den Widerstand zwischen Klemme Nr. 1 und Nr. 3 und zwischen Klemme Nr. 1 und Nr. 2 in Position 0, 1, 2 und 3 durch Drehen des Reglers messen. Zwischen Klemme Nr. 1 und Nr. 3: ca. 4,7 kOhm Zwischen Klemme Nr. 1 und Nr. 2:
Reglerstellung | 0 | 1 | 2 | 3
Widerstand [ca. (kOhm)] | 0.7 | 1.4 | 1.9 | 2.4