## Schiebedach #### Motortest | 22-158 | ## Test des Endschalters

Den Dachhimmel entfernen (siehe Seite 20-68). Den 2P-Stecker vom Schiebedachmotor abziehen. Die Motorfunktion durch Anschluß von Strom und Masse entsprechend der Tabelle überprüfen. Funktioniert der Motor nicht, muß er ausgewechselt werden. ZUR BEACHTUNG: Siehe Schließkrafttest (siehe Seite 20-62) für den Motorkupplungstest. |  | Den Dachhimmel entfernen (siehe Seite 20-68). Den 4P-Stecker vom Schiebedachendschalter abziehen. Klemmenseite der stecker In jeder Schalterposition gemäß der folgenden Tabelle auf Stromdurchgang zwischen den Klemmen prüfen. ZUR BEACHTUNG: Den Motor von Hand mit dem Schlüssel drehen. Besteht kein Stromdurchgang, die Kabelbaugruppe auswechseln.