## Sollwerte und Verschleißgrenzen #### Motorelektrik (Forts.) | 2-3 |

Gegenstand | Messung | Nähere Angaben | Sollwert oder Neuzustand | Verschleißgrenze
Starter (4-türige und 5-türige (in Japan produzierte) Modelle) für Motoren D15Y2, D16W7 (Modell KG), D16W8, D17Z1 (außer malaysisches Modell), D17A1, D17A2 (außer malaysisches Modell), D17A5 (außer indonesisches Modell) (DENSO) | Leistung |  | 1.0 kW
Glimmertiefe |  | 0,50 -0,75 mm | 0,2 mm
Kommutatorschlag |  | 0,02 mm max. | 0,05 mm
Kommutator, O.D. |  | 27,9 -28,0 mm | 27,0 mm
Bürstenlänge |  | 14,0 -14,5 mm | 9,0 mm
Spannung Bürstenfeder |  | 13,7 -17,7 N |
Starter (4-türige und 5-türige (in Japan produzierte) Modelle) für Motoren D15Y3 (philippinisches Modell), D16W9 (philippinisches Modell), D17Z1 (malaysisches Modell), D17Z5, D17A2 (malaysisches Modell), D17A5 (indonesisches Modell) (MITSUBISHI) | Leistung |  | 0.8 kW
Glimmertiefe |  | 0,50 -0,75 mm | 0,2 mm
Kommutatorschlag |  | 0,05 mm max. | 0,4 mm
Kommutator, O.D. |  | 27,9 -28,0 mm | 27,0 mm
Bürstenlänge |  | 9,7 -10,3 mm | 6,0 mm
Spannung Bürstenfeder |  | 13,7 -17,7 N |
Starter (4-türige und 5-türige (in Japan produzierte) Modelle) für Motoren außer D15Y2, D15Y3 (philippinisches Modell), D16W7 (Modell KG), D16W8, D16W9, D17Z1, D17A1, D17A2, D17A5 (DENSO) | Leistung |  | 0.8 kW
Glimmertiefe |  | 0,50 -0,75 mm | 0,2 mm
Kommutatorschlag |  | 0,05 mm max. | 0,4 mm
Kommutator, O.D. |  | 27,9 -28,0 mm | 27,0 mm
Bürstenlänge |  | 9,7-10,3 mm | 6,0 mm
Starter (Coupé) | Leistung |  | 1.0 kW
Glimmertiefe |  | 0,45-0,75 mm | 0,2 mm
Kommutatorschlag |  | 0,02 mm max. | 0,05 mm
Kommutator, O.D. |  | 27,9 -28,0 mm | 27,0 mm
Bürstenlänge |  | 14,0 -14,3 mm | 9,0 mm
Spannung Bürstenfeder |  | 14,0 -20,0 N |
Starter (5-türige (in GB produzierte) Modelle) für Motoren D14Z6, D16V1 (Modell KE), D16V3 (DENSO) | Leistung |  | 0.8 kW
Glimmertiefe |  | 0,50 -0,75 mm | 0,2 mm
Kommutatorschlag |  | 0,05 mm max. | 0,4 mm
Kommutator, O.D. |  | 27,9 -28,0 mm | 27,0 mm
Bürstenlänge |  | 9,7 -10,3 mm | 6,0 mm

a a a