## SRS #### Auswechseln des Fahrer-Airbags (Fortsetzung) | 23-166 |

Einbau Den neuen Fahrer-Airbag (A) in das Lenkrad legen und mit neuen Torx-Schrauben (B) sichern. 4-Türer: 5-Türer: |  | Den 2P-Stecker der Kabelrolle (A) an den 2P-Stecker des Fahrer-Airbags (B) anschließen und dann die Wartungsabdeckung (C) am Lenkrad anbringen. 4-Türer: 5-Türer: Das negative Batteriekabel anschließen. Nach dem Einbau des Airbags prüfen, ob das System ordnungsgemäß funktioniert: Die Zündung einschalten (II); die SRS-Anzeigeleuchte muß ca. 6 Sekunden lang aufleuchten und dann ausgehen. Sicherstellen, daß die Hupentaste funktioniert. Den Diebstahlsicherungscode für das Radio eingeben und die voreingestellten Radiosender des Kunden wieder eingeben.